**Portable Fluter**

|  |  |
| --- | --- |
| Portable Fluter sind die ideale Lösung für den mobilen Einsatz. Überall wo man viel Licht braucht und eine Steckdose in der Nähe ist werden Sie mit den Portable Flutern ihre Freude haben. Das Alu-Gehäuse ist sehr robust, wasserdicht und so für den rauen Außeneinsatz bestens geeignet. Die Fluter werden mit einem 3m langem Stromkabel ausgeliefert. Die Portable-Fluter werden nicht heiß - ganz im Gegensatz zu herkömmlichen Halogenflutern.**Anwendungen:** Baustellen, Straßenbau, Camping, Outdoor-Party, Garten  | D:\LED\homepage LEDCAT\portable_fluter_50W.png |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modellnummer | LCFBKN472 | LCFBKN473 | LCFBKN474 | LCFB476 |
| Bauform | Portable Fluter | Portable Fluter | Portable Fluter | Portable Fluter |
| Leistung der LEDs | 10W | 20W | 30W | 50W |
| Lichtstromtypischerweise für Weiß | 650lm | 1200lm | 2283lm | 3837lm |
| mindestens so hell wie eine Halogenlampe mit | 40W | 80W | 150W | 250W |
| Abmessung in mm | 172x152x225 | 216x180x290 | 303x230x360 | 360x230x370 |
| Verpackungseinheit | 12 Stk. | 8 Stk. | 8 Stk. | 4 Stk. |
| Lebensdauer der LEDs | 30.000h | 30.000h | 35.000h | 35.000h |
| Farbtemperatur | neutral weiß | neutral weiß | neutral weiß | neutral weiß |
| Bild\* | D:\LED\homepage LEDCAT\portable_fluter_10W.png | D:\LED\homepage LEDCAT\portable_fluter_20W.png | D:\LED\homepage LEDCAT\portable_fluter_30W.png | D:\LED\homepage LEDCAT\portable_fluter_50W.png |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz  |
| Farbtemperatur | neutral weiß 4000-4500K |
| Lampenfassung | keine Lampenfassung, Stecker für 220V mit 3m Kabel |

\* Die Farben der Portable Fluter kann man sich nur bei Stückzahlen größer als eine Verpackungseinheit (manchmal)
aussuchen.