**DALI-Dimmer**

|  |
| --- |
| Technische Daten:   * Arbeitstemperatur: -20 bis +60° * Versorgungsspannung: AC 220V * Dimmsignal: laut DALI Standard V0(IEC60929) Signal * Ausgang: 1 Kanal * Ausgangsleistung: 500W * Dimmbereich: 0,1% bis 100% * Anschluss: Blockklemme * Größe: 149x40x28mm * Verpackungsgröße: 150x55x50mm * Nettogewicht: 70g * Bruttogewicht: 99g   Zusammenfassung:  Der DALI-Dimmer verwendet das Standard DALI-Dimmsignal (IEC60929) und kann Lasten von 9W bis 500W dimmen.  Elektrischer Anschluss: D:\LED\homepage LEDCAT\DALI_Dimmer_Anschluss.jpg  Bei "Power" wird die 220V Netzspannung angeschlossen, bei "Load" die Lampe, die sie dimmen möchten. Dabei muss es sich um eine (mit einem Standard-Wanddimmer) dimmbare Lampe handeln.  Übersicht über ein komplettes DALI-System: |

